|  |

| **型式の区分** (Type Classification) |
| --- |

 |
| --- | --- | --- |
|  | **特 定 電 気 用 品 名**(Name of Specified Electrical Appliance and Material) | **:** | ビニルキャブタイヤケーブル (PVC sheathed flexible cables) |
|  | **要　素** (Factor) | **区　分** (Classification) |
|  | 導体の断面積 (Cross sectional area of conductor) | [ ]  (1) 8.0㎟以下のもの (8.0㎟ or less)[ ]  (2) 8.0㎟を超え32㎟以下のもの (Exceeding 8.0㎟ and less than or equal to 32㎟)[ ]  (3) 32㎟を超えるもの (Exceeding 32㎟) |
|  | 絶縁体の主材料 (Insulation materials) | [ ]  (1) ビニル混合物のもの (Polyvinyl chloride)[ ]  (2) 耐熱性ビニル混合物のもの (Heat resistant polyvinyl chloride)[ ]  (3) ポリエチレン混合物のもの（耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） (Polyethylene (excluding flame resistant polyethylene, cross linked polyethylene and flame resistant cross linked polyethylene.))[ ]  (4) 耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） (Flame resistant polyethylene (excluding flame resistant cross linked polyethylene.))[ ]  (5) 架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） (Cross linked polyethylene (excluding flame resistant cross linked polyethylene.))[ ]  (6) 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの (Flame resistant cross linked polyethylene)[ ]  (7) ポリオレフィン混合物のもの (Polyolefin)[ ]  (8) 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの (Flame resistant polyolefin)[ ]  (9) 架橋ポリオレフィン混合物のもの (Cross linked polyolefin)[ ]  (10) 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの (Flame resistant cross linked polyolefin)[ ]  (11) その他のもの (Others) |
|  | 外装の主材料 (Sheath materials) | [ ]  (1) ビニル混合物のもの (Polyvinyl chloride)[ ]  (2) 耐熱性ビニル混合物のもの (Heat resistant polyvinyl chloride) |
|  | 線心 (Core) | [ ]  (1) 単心のもの (Single core)[ ]  (2) ２心以上のもの (Two or more cores) |
|  | 線心の構成 (Core Structure) | [ ]  (1) 丸形のもの (Round)[ ]  (2) 平形のもの (Flat)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 耐震性 (Vibration resistance) | [ ]  (1) あるもの (Vibration resistant)[ ]  (2) ないもの (Not vibration resistant) |
|  | 金属製の導体補強線 (Metal messenger wires) | [ ]  (1) あるもの (With metal messenger wires)[ ]  (2) ないもの (Without metal messenger wires) |