|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | 配線用遮断器 (Circuit-breakers) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 相及び線式 (Phase and wiring type) | | (1) 単相２線式のもの (Single phase, two wire type)  (2) 単相３線式のもの (Single phase, three wire type)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) 15Ａ以下のもの (15A or less)  (2) 15Ａを超え30Ａ以下のもの (Exceeding 15A, and less than or equal to 30A)  (3) 30Ａを超え50Ａ以下のもの (Exceeding 30A, and less than or equal to 50A)  (4) 50Ａを超えるもの (Exceeding 50A) | |
|  | | 極 (Poles) | | (1) 単極のもの (Single poles)  (2) ２極のもの (Two poles)  (3) ３極以上のもの (Three or more poles) | |
|  | | 電源側接続端子 (Power supply terminals) | | (1) ねじ端子のもの (Cord connected type)  (2) プラグイン式のもの (Plug-in type)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 接続する電線の種類 (Type of cable or cord to be connected) | | (1) 銅のもの (Copper)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 引き外し機構用の制御電源 (Control power circuit for tripping means) | | (1) あるもの (With control power circuit for tripping means)  (2) ないもの (Without control power circuit for tripping means) | |
|  | | 接点の材料 (Contact materials) | | (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 過電流引き外し素子の数 (Number of over current tripping elements) | | (1) １のもの (One)  (2) ２のもの (Two)  (3) ３以上のもの (Three or more) | |
|  | | 過電流引き外し機構 (Over current tripping mechanism) | | (1) 熱動式のもの (Thermal type)  (2) 電磁式のもの (Electromagnetic type)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 定格遮断電流 (Rated breaking capacity | | (1) 1,000Ａ以下のもの (1,000A or less)  (2) 1,000Ａを超え1,500Ａ以下のもの (Exceeding 1,000A, and less than or equal to 1,500A)  (3) 1,500Ａを超え2,500Ａ以下のもの (Exceeding 1,500A, and less than or equal to 2,500A)  (4) 2,500Ａを超え5,000Ａ以下のもの (Exceeding 2,500A, and less than or equal to 5,000A)  (5) 5,000Ａを超え7,500Ａ以下のもの (Exceeding 5,000A, and less than or equal to 7,500A)  (6) 7,500Ａを超え10,000Ａ以下のもの (Exceeding 7,500A, and less than or equal to 10,000A)  (7) 10,000Ａを超え15,000Ａ以下のもの (Exceeding 10,000A, and less than or equal to 15,000A)  (8) 15,000Ａを超え20,000Ａ以下のもの (Exceeding 15,000A, and less than or equal to 20,000A)  (9) 20,000Ａを超え25,000Ａ以下のもの (Exceeding 20,000A, and less than or equal to 25,000A)  (10) 25,000Ａを超え30,000Ａ以下のもの (Exceeding 25,000A, and less than or equal to 30,000A)  (11) 30,000Ａを超えるもの (Exceeding 30,000A) | |
|  | | 定格コード保護電流（定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。） (Rated cord protection current (limited to those with rated cord protection current markings.) | | (1) 1,000Ａ以下のもの (1,000A or less)  (2) 1,000Ａを超え1,500Ａ以下のもの (Exceeding 1,000A, and less than or equal to 1,500A)  (3) 1,500Ａを超え2,500Ａ以下のもの (Exceeding 1,500A, and less than or equal to 2,500A)  (4) 2,500Ａを超え5,000Ａ以下のもの (Exceeding 2,500A, and less than or equal to 5,000A)  (5) 5,000Ａを超えるもの (Exceeding 5,000A) | |