|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | 蛍光灯用ソケット (Fluorescent lamp holders) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超え300Ｖ以下のもの (Exceeding 125V, and less than or equal to 300V)  (3) 300Ｖを超え600Ｖ以下のもの (Exceeding 300V, and less than or equal to 600V)  (4) 600Ｖを超えるもの (Exceeding 600V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) １Ａ以下のもの (1A or less)  (2) １Ａを超え３Ａ以下のもの (Exceeding 1A, and less than or equal to 3A)  (3) ３Ａを超えるもの (Exceeding 3A) | |
|  | | 受金の脚数（蛍光灯用ソケットの場合に限る。） (Number of holder contact blades (limited to fluorescent lampholders.)) | | (1) １のもの (One)  (2) ２のもの (Two)  (3) ３以上のもの (Three or more) | |
|  | | 接触の方式（蛍光灯用ソケットの場合に限る。） (Contact method (limited to fluorescent lampholders.)) | | (1) つき合わせ型のもの (Butt contact type)  (2) はさみ込み型のもの (Clamp type)  (3) 差込み型のもの (Plug-in type)  (4) その他のもの (Others) | |
|  | | 受金の大きさ（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。） (Size of holder contact (limited to fluorescent starter holders.)) | | -- | |
|  | | 受金の種類（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。） (Type of holder contact (limited to fluorescent starter holders.)) | | -- | |
|  | | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | | (1) 磁器のもの (Ceramic)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 防水構造 (Type of waterproof) | | (1) 防雨型のもの (Rainproof type)  (2) 防浸型のもの (Immersion proof type)  (3) 非防水型のもの (Non-waterproof type) | |