|  |

| **型式の区分** (Type Classification) |
| --- |

 |
| --- | --- | --- |
|  | **特 定 電 気 用 品 名**(Name of Specified Electrical Appliance and Material) | **:** | ペンダントスイッチ (Pendant switches) |
|  | **要　素** (Factor) | **区　分** (Classification) |
|  | 定格電圧 (Rated voltage) | [ ]  (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)[ ]  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) |
|  | 定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。） (Rated current (limited to those with rated current markings.)) | [ ]  (1) ７Ａ以下のもの (7A or less)[ ]  (2) ７Ａを超え10Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 10A)[ ]  (3) 10Ａを超え15Ａ以下のもの (Exceeding 10A, and less than or equal to 15A)[ ]  (4) 15Ａを超え20Ａ以下のもの (Exceeding 15A, and less than or equal to 20A)[ ]  (5) 20Ａを超えるもの (Exceeding 20A) |
|  | 適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。） (Rated capacity of applicable motor (limited to those with rated current markings for applicable motors.)) | [ ]  (1) 100Ｗ以下のもの (100W or less)[ ]  (2) 100Ｗを超え200Ｗ以下のもの (Exceeding 100W, and less than or equal to 200W)[ ]  (3) 200Ｗを超え400Ｗ以下のもの (Exceeding 200W, and less than or equal to 400W)[ ]  (4) 400Ｗを超え750Ｗ以下のもの (Exceeding 400W, and less than or equal to 750W)[ ]  (5) 750Ｗを超えるもの (Exceeding 750W) |
|  | 極 (Poles) | [ ]  (1) 単極のもの (Single core)[ ]  (2) ２極以上のもの (Two or more poles) |
|  | 接続する電線の種類 (Type of cable or cord to which switch is connected) | [ ]  (1) 銅のもの (Copper)[ ]  (2) その他のもの (Others) |
|  | 切換え（開操作を含む。）の段数 (Number of switch positions (including open position.)) | [ ]  (1) ２以下のもの (Two or less)[ ]  (2) ３以上のもの (Three or more) |
|  | 開閉機構の方式 (Switching mechanism) | [ ]  (1) 機械式のもの (Mechanical type)[ ]  (2) その他のもの (Others) |
|  | 接点の材料 (Contact materials) | [ ]  (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)[ ]  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | [ ]  (1) 合成樹脂のもの (Plastic)[ ]  (2) その他のもの (Others) |
|  | 外郭の材料（機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。） (Outer case materials (excluding those built into a machine or appliance.)) | [ ]  (1) 金属のもの (Metal)[ ]  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | ボタンの数（電磁開閉器操作用以外の押しボタンスイッチの場合に限る。） (Number of buttons or method of operation (limited to push button switches other than for use with electromagnetic switching devices.)) | -- |
|  | 使用方法 (Appliances to be incorporated) | [ ]  (1) 電子機械器具に組み込まれるもの (To be incorporated in electronic appliances)[ ]  (2) 機械器具に組み込まれるもの（電子機械器具に組み込まれるものを除く。） (To be incorporated in a machine or appliance (excluding those to be incorporated in electronic appliances.))[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 用途 (Application) | [ ]  (1) 電磁開閉器操作用のもの (For use with electromagnetic switching devices)[ ]  (2) 電動機操作用のもの (For use with motors)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 種類 (Type) | [ ]  (1) 露出型のもの (Exposed type)[ ]  (2) 埋込み型のもの (Implanted type) |
|  | 防水構造 (Type of waterproof) | [ ]  (1) 防雨型のもの (Rainproof type)[ ]  (2) 防浸型のもの (Immersion proof type)[ ]  (3) 非防水型のもの (Non-waterproof type) |