|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | マルチタップ (Multiple socket-outlets) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) ３Ａ以下のもの (3A or less)  (2) ３Ａを超え７Ａ以下のもの (Exceeding 3A, and less than or equal to 7A)  (3) ７Ａを超え10Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 10A)  (4) 10Ａを超え15Ａ以下のもの (Exceeding 10A, and less than or equal to 15A)  (5) 15Ａを超え20Ａ以下のもの (Exceeding 15A, and less than or equal to 20A)  (6) 20Ａを超え30Ａ以下のもの (Exceeding 20A, and less than or equal to 30A)  (7) 30Ａを超えるもの (Exceeding 30A) | |
|  | | 極の配置（別表第二の一ａに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。） (Pole configuration (limited to those specified in sub-clause a of Appendix 2-1.)) | | (1) のもの ( type)  (2) のもの ( type)  (3) のもの ( type)  (4) のもの ( type)  (5) のもの ( type)  (6) のもの ( type)  (7) のもの ( type)  (8) のもの ( type)  (9) のもの ( type)  (10) のもの ( type)  (11) のもの ( type)  (12) のもの ( type)  (13) のもの ( type)  (14) のもの ( type)  (15) のもの ( type)  (16) その他のもの (Others) | |
|  | | 極の数（別表第二の一ｂに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。） (Number of poles (limited to those specified in sub-clause b of Appendix 2-1.)) | | (1) アース極を含めて２のもの (Two including earth)  (2) アース極を含めて３のもの (Three including earth)  (3) アース極を含めて４以上のもの (Four or more including earth) | |
|  | | 接続の方式 (Connection method) | | (1) 差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。） (Plug-in type (excluding those with locking nuts.))  (2) 引掛け型のもの (Hook up type)  (3) 差込み引掛け型のもの (Plug-in hook up type)  (4) ロックナット式のもの (Lock nut type)  (5) 抜け止め式のもの (Blade locking type)  (6) 磁石式のもの (Magnet type)  (7) その他のもの (Others) | |
|  | | 接続する電線の種類（一般固定配線用のものの場合に限る。） (Type of cable or cord to be connected (limited to those for fixed wiring.)) | | (1) 平形導体のものであつて銅のもの (Flat copper conductor)  (2) 平形導体以外のものであつて銅のもの (Copper excluding flat conductor)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | | (1) 合成樹脂のもの (Plastic)  (2) ゴムのもの (Rubber)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 外郭の材料 (Outer case materials) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | スイッチ (Switch) | | (1) あるもの (With switch)  (2) ないもの (Without switch) | |
|  | | 種類（一般固定配線用のものの場合に限る。） (Type (limited to those for fixed wiring.)) | | (1) 露出型のもの (Exposed type)  (2) 埋込み型のもの (Implanted type) | |
|  | | 使用の方法（コンセントの場合に限る。） (Method of use (limited to socket outlets.)) | | (1) 単用（床用を除く。）のもの (Single socket outlet (excluding floor use.))  (2) 連用のもの (Multiple socket outlet)  (3) 床用のもの (Socket outlet for floor use)  (4) その他のもの (Others) | |
|  | | 電源との接続の方式（マルチタップの場合に限る。） (Power supply terminals (limited to multiple socket-outlet.)) | | (1) キャブタイヤケーブル又はコードのもの (Sheathed flexible cable or flexible cord connected type)  (2) 差込みのもの (Plug-in type)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 電線と器体との一体成形（コンセントの場合を除く。） (Non-rewirable construction (excluding socket outlets.)) | | (1) あるもの (With non-rewirable construction)  (2) ないもの (Without non-rewirable construction) | |
|  | | 防水構造 (Type of waterproof) | | (1) 防雨型のもの (Rainproof type)  (2) 防浸型のもの (Immersion proof type)  (3) 非防水型のもの (Non-waterproof type) | |