|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | セパラブルプラグボディ (Separable plug bodies) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) ３Ａ以下のもの (3A or less)  (2) ３Ａを超え７Ａ以下のもの (Exceeding 3A, and less than or equal to 7A)  (3) ７Ａを超え10Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 10A)  (4) 10Ａを超えるもの (Exceeding 10A) | |
|  | | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | | (1) 磁器のもの (Ceramic)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | スイッチ (Switch) | | (1) あるもの (With switch)  (2) ないもの (Without switch) | |
|  | | 口金の大きさ (Cap size) | | (1) 公称直径26㎜のもの (Nominal diameter 26mm)  (2) その他のもの (Others) | |