|  |

| **型式の区分** (Type Classification) |
| --- |

 |
| --- | --- | --- |
|  | **特 定 電 気 用 品 名**(Name of Specified Electrical Appliance and Material) | **:** | セパラブルプラグボディ (Separable plug bodies) |
|  | **要　素** (Factor) | **区　分** (Classification) |
|  | 定格電圧 (Rated voltage) | [ ]  (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)[ ]  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) |
|  | 定格電流 (Rated current) | [ ]  (1) ３Ａ以下のもの (3A or less)[ ]  (2) ３Ａを超え７Ａ以下のもの (Exceeding 3A, and less than or equal to 7A)[ ]  (3) ７Ａを超え10Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 10A)[ ]  (4) 10Ａを超えるもの (Exceeding 10A) |
|  | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | [ ]  (1) 磁器のもの (Ceramic)[ ]  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | スイッチ (Switch) | [ ]  (1) あるもの (With switch)[ ]  (2) ないもの (Without switch) |
|  | 口金の大きさ (Cap size) | [ ]  (1) 公称直径26㎜のもの (Nominal diameter 26mm)[ ]  (2) その他のもの (Others) |