|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | ねじ込みローゼット (Screw-in rosettes) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) ３Ａ以下のもの (3A or less)  (2) ３Ａを超え７Ａ以下のもの (Exceeding 3A, and less than or equal to 7A)  (3) ７Ａを超えるもの (Exceeding 7A) | |
|  | | 接続する電線の種類 (Type of cable or cord to be connected) | | (1) 銅のもの (Copper)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | | (1) 磁器のもの (Ceramic)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 外郭の材料 (Outer case materials) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 差込み口 (Plug-in receptacle) | | (1) あるもの (With plug-in receptacle)  (2) ないもの (Without plug-in receptacle) | |
|  | | スイッチ (Switch) | | (1) あるもの (With switch)  (2) ないもの (Without switch) | |
|  | | 種類 (Type) | | (1) 露出型のもの (Exposed type)  (2) 埋込み型のもの (Implanted type) | |